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一、需求调查情况
（一）是否开展需求调查
否
二、需求清单
（一）项目概况

项目名称：CMA要求配备的电子数据实验室设备采购项目
采购项目预（概）算

总 预 算：68000元。
（三）技术商务要求
1.技术要求

（1）企业能力要求
参与投标企业应满足以下要求：1.具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4参加采购活动前三年内，无依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录；5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件；7.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
（2）工作内容
本次设备采购乙方公司应向甲方提供满足参数要求的如下设备:

1.防磁防静电柜：需满足钢材质，专业防磁防静电柜，高不小于1.5米，抽屉不少于9个，容量不小于180L，带电子锁。

2.UPS不间断电源：三进单出在线式不间断电源；容量要求不小于10KVA；确保负载在市电中断后能持续工作1小时；需含电池柜、配线等全套设备；需提供系统上门安装服务。

3.手机信号屏蔽箱：需满足信号压制和信号屏蔽；需支持屏蔽GSM、3G（CDMA/WCDMA/TD-SCDMA)、4G（LTE-TDD，LTE-FDD）、5G、Wi-Fi（2.4GHz、5.8GHz）、蓝牙；需满足10寸以上带屏蔽功能视窗及预留的操作孔，在保证屏蔽的情况下也可进行可视化手机取证操作；需满足提供内部LED照明，保证光线，提高易用性提供3路USB转接口，可支持采集设备内置或外置的不同应用场景；需满足屏蔽箱和信号压制器加强了信号压制的效果并避免对设备周围通信的影响；产品需满足检测实验室CMA规范对于信号屏蔽的要求，符合相关国家标准、行业标准；产品需具备 CMA 资质认定的检测机构出具的检测报告。
4.电子证据只读设备套件：需支持保护存储介质在获取和分析过程中的数据安全，保证司法有效性及数据完整性；需支持M.2接口(PCIe协议)的硬盘需支持标准SATA、SAS硬盘只读读取；需支持USB 3.0接口、兼容USB 2.0 及以下接口的U盘和移动硬盘；需支持操作系统包括：Windows11、Windows10、Windows 7等；需支持通过转换卡连接IDE接口的存储介质；需满足SATA、SAS硬盘只读读取速度大于10GB/min；需满足USB 3.0读写速度大于8GB/min支持USB 3.0接口与计算机连接；产品需满足检测实验室CMA规范对于介质写保护设备要求，符合相关国家标准、行业标准；产品需具备 CMA 资质认定的检测机构出具的检测报告。

5.存储硬盘：2块16T硬盘 ，转速7200rpm。
6.提供 7*24 小时的电话技术支持服务。
7.所提供设备需提供三年质保及升级服务。

2.商务要求：

1）、项目地点：新乡市人民检察院                 
2）、报名时间：2026年10月14日-2026年10月16日。

3）、报名地点及电话：新乡市人民检察院222办公室；03735123516。

报名材料：

1）营业执照扫描件；

2）法定代表人身份证复印件及签字授权委托书及代理人身份证复印件；

3）签字服务承诺书；

4）报价单；

以上材料均加盖单位公章。

未通过审核的公司，不再另行通知，报名材料不予退回；

   新乡市人民检察院

计划财务装备处

                                    2026年10月13日
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